福建省第二高级技工学校文体楼三楼
人工智能应用培训教室配套桌椅
采购询价公告
根据《中华人民共和国政府采购法》和福建省政府采购有关规定以及《福建省人力资源和社会保障厅机关采购管理实施细则》（闽人社文〔2022〕37号），经研究拟采用网上公开询价的方式进行项目询价采购。现欢迎相应资质及实力的企业前来参加。有关事项如下：
一、项目概况
（一）项目名称：文体楼三楼人工智能应用培训教室配套桌椅采购项目。
（二）项目最高限价：人民币47880元以内，低于最高限价的报价为有效报价。（请按照采购清单逐一报价并汇总）
（三）支付方式：验收合格后一次性支付。
二、采购清单及技术参数
表格
	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价限额

	1
	双人电脑桌
	1.尺寸：1400×600×750；
2.桌面板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍膜纸饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥1.0mm厚PVC封边带封边，桌面面板厚≥24mm；
3.基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，强度高、刚性好、不变形，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准；
4.采用优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；
5.钢板符合GB/T3325-2024标准，外观性能符合要求，耐腐蚀检测结果≥10级，符合要求（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；
6.桌子脚架采用25×25×1.2mm厚方管，桌面上带圆形走线孔，方便走线；
7.金属件表面作防氧化处理后，表面塑粉处理：经水洗、除油、除锈、磷化等工序后，采用热固性粉末喷塑而成；
8.塑粉符合可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞符合标准要求（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；
9.配件：家具专业五金配件。
	张
	60
	662

	2
	单人电脑凳
	1.尺寸：340×240×450；
2.板材：采用阻燃、耐酸碱、耐磨、防水、硬度高三聚氰胺浸渍膜纸饰面，产品等级为E1级，封边采用优质≥1.0mm厚PVC封边带封边，面板厚≥24mm；
3.基材：采用符合E1标准的优质中密度刨花板，经防潮、防虫、防腐处理，各种物理、化学性能指标均达到我国相关标准；
4.防异响脚垫：采用微孔缓冲垫，环保，柔韧性强，耐磨；
5.微孔缓冲垫符合检测标准；铅、汞、镉、六价铬、一溴联苯、七溴联苯等均符合国家标准要求（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；
6.桌子钢脚采用25×25×1.0mm厚钢管，一次成型，经酸洗磷化防腐，使用防腐蚀材料，有优越的抗酸碱及有机溶剂的能力；
7.钢管结构牢固，长时间使用不产生摇晃、松散的现象。焊接部位牢固，无脱焊、虚焊、焊穿；
8.钢管符合检测标准，外观性能符合要求，耐腐蚀检测结果≥10级，符合要求（提供第三方检测机构出具的带有CMA或CNAS标识的检测报告复印件）；
9.配件：家具专业五金配件。
	张
	120
	68


三、竞价人资质要求
（一）有独立法人资格、独立承担民事责任和履行合同的能力；
（二）相应营业执照、合法的经营范围及相关资质；
（三）本项目不接受联合体竞价，不允许转包或分包。
四、竞价应提供的材料
（一）法人代表、授权代表人身份证复印件及授权函；
（二）营业执照复印件；
（三）竞价文件（含报价清单）；
[bookmark: _GoBack]备注：所提交的材料需封存并加盖单位公章，其中，竞价文件（三）需单独封装并注明为竞价文件，未按以上要求提交报价文件的视为无效报价。
五、其他事项
（一）投标递交文件时间：2026年8月5日9:00—9:30。
（二）开标时间：2026年8月5日10:00。
（三）竞价地址：福州市仓山区盖山镇首山村1号福建省第二高级技工学校总务科。
（四）联系人：陈老师、何老师
联系电话：0591-83563007
监督电话：0591－83511276

福建省第二高级技工学校
                              2026年7月28日

